; $Id: 6119b.inf,v 1.1.1.6 2010/03/18 10:50:00 CJ Exp $

[Version]																								
Signature="$Chicago$"
Class=Ports
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%ATMEL%
DriverVer=03/18/2010,1.1.1.6

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=12

[Manufacturer]
%ATMEL%=AtmelMfg, NTamd64

[USBtoSerInstall.nt]
include=mdmcpq.inf
CopyFiles=USBtoSerCopyFiles.nt
AddReg=USBtoSerInstall.nt.AddReg

[USBtoSerCopyFiles.nt]
usbser.sys,,,0x20

[USBtoSerInstall.nt.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,%DRIVERFILENAME%.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

[USBtoSerInstall.nt.Services]
AddService=usbser,0x00000002,USBtoSerService.nt

[USBtoSerService.nt]
DisplayName=%USBSer%
ServiceType=1
StartType=3
ErrorControl=1
ServiceBinary=%12%\%DRIVERFILENAME%.sys

[USBtoSerInstall.NTamd64]
include=mdmcpq.inf
CopyFiles=USBtoSerCopyFiles.NTamd64
AddReg=USBtoSerInstall.NTamd64.AddReg

[USBtoSerCopyFiles.NTamd64]
%DRIVERFILENAME%.sys,,,0x20

[USBtoSerInstall.NTamd64.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,%DRIVERFILENAME%.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

[USBtoSerInstall.NTamd64.Services]
AddService=usbser, 0x00000002, USBtoSerService.NTamd64 

[USBtoSerService.NTamd64] 
DisplayName=%USBSer% 
ServiceType=1 
StartType=3 
ErrorControl=1 
ServiceBinary=%12%\%DRIVERFILENAME%.sys 

[AtmelMfg]
%USBtoSerialConverter%=USBtoSerInstall, USB\VID_03EB&PID_6119
                                                                															; Product ID equal to 6119h. Corresponding Install section 
[AtmelMfg.NTamd64] 
%USBtoSerialConverter%=USBtoSerInstall, USB\VID_03EB&PID_6119                                                               															    ; Product ID equal to 6119h. Corresponding Install section 
      
[Strings]
DRIVERFILENAME ="usbser"
ATMEL="ATMEL Corp."
USBtoSerialConverter="AT91 USB to Serial Converter"
USBSer="USB Serial Driver"
